

User Exec Mode : Router> Switch>


Privileged EXEC Mode : Router# Switch#

Global Configuration Mode: Switch(config)#




Ctrl + Shift + 6 =>> Out treo lệnh







Lưu cấu hình





Cấu hình địa chỉ IP








Cmd của PC0 -> ping “Ipv4 Add”







Đặt địa chỉ IP

  
Quay ra 1 máy pc, ping tới địa chỉ IP của switch mới tạo

Có thể cấu hình switch qua 1 Pc đã có địa chỉ IP

