

User Exec Mode : Router> Switch>


Privileged EXEC Mode : Router# Switch#

Global Configuration Mode: Switch(config)#




Ctrl + Shift + 6 =>> Out treo lệnh







Lưu cấu hình





Cấu hình địa chỉ IP








Cmd của PC0 -> ping “Ipv4 Add”









Đặt địa chỉ IP

  
Quay ra 1 máy pc, ping tới địa chỉ IP của switch mới tạo

Có thể cấu hình switch qua 1 Pc đã có địa chỉ IP





Các lệnh  
line console 0 -> password “” -> login : đặt mật khẩu cho user mode

Enable : chuyển qua Privile mode

Conf tab terminal : chuyển qua Global mode

Enable secret “” : đặt mật khẩu cho tầng privile

Ở tầng privile để xem các cấu hình mà ta vừa lưu dùng lệnh : show runnig-config

Cũng ở tầng 2, muốn lưu cấu hình vừa set thì : write == copy running-config startup-config