Cáp thẳng : máy với switch,...

Cáp chéo : các cái switch,router,...

Tắt lap mới giả lập set up được

Muốn các máy có thể communi với nhau thì phải có addIP giống

Simulation mode : chế độ giúp nhìn chậm rãi cách các gói tin truyền