NhaTrang#con

NhaTrang#conf

NhaTrang#configure ter

NhaTrang#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

NhaTrang(config)#ban

NhaTrang(config)#banner motd "Day la router Nha Trang"

NhaTrang(config)#line console 0

NhaTrang(config-line)#pass

NhaTrang(config-line)#password 1234

NhaTrang(config-line)#login

NhaTrang(config-line)#en

NhaTrang(config-line)#exit

NhaTrang(config)#en

NhaTrang(config)#ena

NhaTrang(config)#enable pass

NhaTrang(config)#enable password 1234

NhaTrang(config)#en

NhaTrang(config)#ena

NhaTrang(config)#enable sec

NhaTrang(config)#enable secret 12345

NhaTrang(config)#ser

NhaTrang(config)#service pass

NhaTrang(config)#service password-encryption

NhaTrang(config)#exit

NhaTrang#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

NhaTrang#exit

NhaTrang con0 is now available

Press RETURN to get started.

Day la router Nha Trang

User Access Verification

Password:

NhaTrang>ena

NhaTrang>enable

Password:

NhaTrang#conf

NhaTrang#configure ter

NhaTrang#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

NhaTrang(config)#no ena

NhaTrang(config)#no enable sec

NhaTrang(config)#no enable secret

NhaTrang(config)#exit

NhaTrang#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

NhaTrang#show

NhaTrang#show runn

NhaTrang#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 744 bytes

!

version 16.6.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname NhaTrang

!

!

!

enable password 7 08701E1D5D

!

!

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner motd ^CDay la router Nha Trang^C

!

!

!

!

line con 0

password 7 08701E1D5D

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#

NhaTrang#